
**Установка драйвера на Windows 8/10**


При использовании ОС Windows 8 / 8.1 /10, подключеное устройство, скачивает последнюю версию драйвера, в которой нет поддержки чипа, установленного в кабеле, а в диспетчере устройств будет показан желтый знак с кодом ошибки 10.  
Чтобы преобразователь полноценно работал в Windows 8 / 8.1 /10 необходимо установить старый (10.21.2011) по ссылке выше.

**Удаление драйвера PL-2303HX**

>  Отключите кабель от компьютера, если Вы установили последнюю версию драйвера, необходимо удалить ее.  
>  Нажмите кнопку «**Пуск**» затем наберите «**Панель управления**», затем нажмите «**Установка программ**»


[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-2.jpg)


>  Проверьте, установлен ли «**PL2303 USB-к-Serial**» (версия 1.7.0). Нажмите «**Удалить**», драйвер удален.

[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-3.jpg)


**Установка драйвера для PL-2303HX**

>  Теперь надо установить старый драйвер, кликнете мышкой два раза по файлу «**PL-2303 Windows Driver Installer v1.5.0**» (его можно скачать выше).


[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-4.jpg)


>  Проверьте в окне «**Установка программ**» должен появиться PL-2303 USB-to-Serial” (v1.5.0).  
[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-5.jpg)


>  Подключите преобразователь к ПК, нажмите «**Пуск**» наберите «**Диспетчер устройств**». Если компьютер подключен к Интернету, Windows сначала проверить обновление и скачает последний драйвер, который не совместим с нашим драйвером и покажет ошибку 10, для «**Prolific USB-to-Serial Comm Port**»


[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-6.jpg)


>  Для отката драйвера, нажмите правой кнопки мыши на «**Prolific USB-to-Serial Comm Port**» и выберите «**Обновить драйвер**»

[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-7.jpg)


>  Нажмите «**Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**»  
[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-8.jpg)

>  Так как уже установлен старый драйвер, просто нажмите на нижнюю опцию «**Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов**».  
[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-9.jpg)


>  Из списка установленных драйверов, выберите драйвер версии 3.4.25.218 (10.7.2011), щелкните на нем, чтобы выбрать и нажмите кнопку «**Далее**» для продолжения.  
[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-10.jpg)

>  Окна будут затем установить старый драйвер обратно в систему.  
[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-11.jpg)

>  Подождите,  Windows обновит программное обеспечение драйвера. Нажмите кнопку «**Закрыть**».

[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-12.jpg)

>  «**Prolific USB-к-Serial Comm Port**» установлен правильно. Щелкните правой кнопкой мыши Свойства устройства еще раз, чтобы подтвердить версию драйвера

[](https://masterfich.ru/Pages/Pictures/driver_win10_solve/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-13.jpg)